# 9、特殊季节施工及其他

特殊季节施工措施

1. 由专人收集汇总天气预报，特别注意地面以下的施工作业，要根据天气随时调整施工计划，尽可能在晴天实施开挖直埋沟、布放光缆等工作。
2. 雨天爆破，炮眼尽量水平设置，以免炸药受潮发生瞎炮。
3. 光缆等重要材料，尽量不选在雨天进行运输。
4. 雨天作业，一般不进行空中、电力区范围内、施工难度大、施工危险地点等施工地段的作业。
5. 直埋沟开挖应随挖，随安装，及时回填压实，弃土的堆放应离沟槽边2米以上，以免下雨造成塌方。深度较深的沟槽底应设置排水沟，并及时用抽水机抽出集水坑的积水，以免造成基底土受雨水浸泡。
6. 抢晴天战雨天，每人都装备防雨水衣具和施工架设的必要工具。

特殊季节施工措施

1. 由专人收集汇总天气预报，特别注意凝冻地面的施工作业，要根据天气随时调整施工计划，尽可能在晴天实施开挖直埋沟、立标石等的工作。
2. 不允许在凝冻天气进行施工作业。
3. 光缆等重要材料，不允许在凝冻天气进行运输。

施工过程中必须采取必要措施防凝防冻，确保施工安全。